Ausschreibungstext Reaktionsbehälter:

Pos.
Menge
Bezeichnung



Reaktionsbehälter

1
0
geschlossener Reaktions- und Ausgasebe-



hälter in zylindrischer Bauart aus



GFK - Fiberglas mit 2 Korbboden, im



Wickelverfahren hergestellt, auf 4 Füßen



stehend.



Innenfeinschicht aus ozonbeständigem



Spezialharz, Dimensionierung nach



AD - Merkblatt N. 1



Mit Mischrohr und mit  Inner Liner 


aus PVC



Ausstattung 



Korbboden



DN 2.000



1 GFK - Festflanschstutzen



für Entlüftung


DN 40



1 GFK - Festflanschstutzen



für Entleerung


DN 40



1 GFK - Festflanschstutzen



für Wasserzulauf


DN 200



1 GFK - Festflanschstutzen



für Wasserauslauf


DN 200



Alle Flanschen nach ND 10 gebohrt



Innenverrohrung aus PVC



Befestigungsbolzen aus V4A



Behälterdurchmesser innen
2.000 mm



zylindrische Mantellänge

2.000 mm



Filterbehälterhöhe


2.950 mm



Höhe über alles


4.000 mm



Betriebsdruck


2,5 bar



Prüfüberdruck


3,25 bar



Badewassertemperatur

bis  35 °C



HERSTELLER  TECHNOL 



MODELL Atlantic-R 200/c 
