Ausschreibungstext Filterbehälter:

Pos.
Menge
Bezeichnung




Filterbehälter

1
0

Geschlossene Filterbehälter als Sand-




Filter ausgebildet - entsprechend




der DIN 19 605 und der DIN 19 643.




Filterbehälter in zylindrischer Bauart



aus GFK-Fiberglas mit 2 Korbböden,



im Wickelverfahren hergestellt, auf 4



Füßen stehend.



Innenfeinschicht aus chemiekalien-



beständigem Spezialharz, Vinylester.


Filterdurchmesser innen ca.


2.000 mm



Filterdurchmesser außen ca.


2.050 mm



zylindrische Mantellänge


2.000 mm



Filterbehälterhöhe



3.250 mm



Höhe über alles



3.940 mm



Betriebsüberdruck



2,5 bar



Wassertemperatur



bis  45 °C



Ausstattung



1 Mannloch im oberen Korbboden

DN  500



1 Mannloch im zylindrischen



Mantel 




DN  500



1 GFK-Flanschstutzen mit



Blindflansch zur Revision



im unteren Korbboden



DN  200



1 GFK-Flanschstutzen für



 Entlüftung




DN   50


1 GFK-Flanschstutzen für



Rohwasser




DN  200


mit GFK-Verteiler 



Verteilerhöhe




ca. 500 mm



und Verteilerteller.



Innenverrohrung aus GFK


DN  200


1 GFK-Bogenauslauf im Behälter-



Boden mit Festflansch für Reinwasser

DN  250



1 GFK-Flanschstutzen für 



Spülluft




DN   65


1 GFK-Flanschstutzen



mit Acryl-Glasscheibe als Schauglas

DN 200



Alle Flanschen nach PN 10 gebohrt



1 Düsenboden aus  GFK mit Versteif-



ungsringen und Abstützungen aus GFK



Luftpolsterdüsen



 251 Stück   



und Luftverteilerkammer



Filterfläche




3,14 m2



Filtergeschwindigkeit



30,0   m/h



Filterleistung




95   m3/h



HERSTELLER Technol 


MODELL  Atlantic 200/c


gegen Aufpreis liefern wir Ihnen:

2
0
Schauglas bestehend aus:



1 GFK – Flanschstutzen


DN  200



1 Acryl – Glasscheibe



DN  200

3
0
Schauglas passend auf das Mannloch



im oberen Korbboden



DN 500

4
0
Filterbehälter in geteilter Form



anliefern, an der Baustelle



zusammenlaminieren, verstärken und



aushärten.

5
0
PVC Inner Liner 



Einbringen, Aufsetzen und Ausrichten der Behälterteile bauseits.

