Ausschreibungstext Reaktionsbehälter:

Pos.
Menge
Bezeichnung



Reaktionsbehälter

1
0
geschlossener Reaktions- und Ausgasebe-



hälter in zylindrischer Bauart aus



GFK - Fiberglas mit 2 Korbboden, im



Wickelverfahren hergestellt, auf 4 Füßen



stehend.



Innenfeinschicht aus ozonbeständigem



Spezialharz, 


Mit Mischrohr und mit Innere Liner 


aus PVC



Ausstattung 



1 Mannloch im zylindrischen



Mantel



DN 400


1 GFK - Festflanschstutzen



für Entlüftung



DN 50


1 GFK - Festflanschstutzen



für Entleerung



DN 40


1 GFK - Festflanschstutzen



für Wasserzulauf


DN 200


1 GFK - Festflanschstutzen



für Wasserauslauf


DN 200


Alle Flanschen nach PN 10 gebohrt



Innenverrohrung aus PVC



Behälterdurchmesser innen

1.800 mm



zylindrische Mantellänge

2.000 mm



Filterbehälterhöhe


2.900 mm



Höhe über alles


3.150 mm



Betriebsdruck



2.5 bar



Badewassertemperatur

bis 35 °C



Inhalt 



6.580L


HERSTELLER TECHNOL 



MODELL Atlantic-R 180/c 
