Ausschreibungstext Reaktionsbehälter:

Pos.
Menge
Bezeichnung



Reaktionsbehälter

1
0
geschlossener Reaktions- und Ausgasebe-



hälter in zylindrischer Bauart aus



GFK - Fiberglas mit 2 Korbboden, im



Wickelverfahren hergestellt, auf 4 Füßen



stehend.



Innenfeinschicht aus ozonbeständigem



Spezialharz, 


Mit Mischrohr und mit Innere Liner 


aus PVC



Ausstattung 



1 Mannloch im zylindrischen



Mantel



DN 500


1 GFK - Festflanschstutzen



für Entlüftung



DN 65


1 GFK - Festflanschstutzen



für Entleerung



DN 40


1 GFK - Festflanschstutzen



für Wasserzulauf


DN 250


1 GFK - Festflanschstutzen



für Wasserauslauf


DN 250


Alle Flanschen nach PN 10 gebohrt



Innenverrohrung aus PVC



Behälterdurchmesser innen

2.400 mm



zylindrische Mantellänge

2.000 mm



Filterbehälterhöhe


3.200 mm



Höhe über alles


3.450 mm



Betriebsdruck



2.5 bar



Badewassertemperatur

bis 35 °C



Inhalt 



12.500L


HERSTELLER TECHNOL 



MODELL Atlantic-R 240/c 
